※ 지자체는 지역(현장) 여건 및 구축·운영 비용 등을 고려하여 합리적인 수준으로 솔루션의 세부기능 구성요소를 추가·축소, 변경 가능

｢2023년 스마트시티 솔루션 확산사업｣

보급 솔루션 표준 가이드라인

2023. 2

국토교통부

교통․안전1		스마트 주차공유
서비스		∙(개념) 주차관제설비가 구축된 공영·민영 주차장 개방, 통합 주차정보 제공, App을 통한 포인트 및 결제 시스템 운영 등 신규 주차장 공급없이 기존 주차장을 공유·연계하는 주차관제 플랫폼 서비스 ∙(효과) 가용 주차면수 증가, 불법 주정차량 감소, 주차 소요시간 및 이동거리 감소에 따른 교통 혼잡도 감소
적용지역		∙주차 수요 대비 가용 주차면이 부족한 지역 ∙특정시설 주차량 편중 지역 ∙도로 불법 주정차가 만연하여 관리가 필요한 지역
세 부 기 능 구성	기본	①	(주차관제설비) 주차장 출입제어, 차량인식, 요금정산 등 관제시설 설치
		②	(주차플랫폼) 주차장 출입정보, 차량정보, 요금 및 결제정보 등을 수집·관리하는 통합 시스템
		③	(주차플랫폼 App) 주차장 위치, 요금, 운영시간, 실시간 가용면 수, 예상 혼잡도 등 제공
		④	(요금결제) App을 통한 주차장 정기권·시간권 구매, 출차시 등록된 결제수단으로 요금 간편결제, 주차장 통합 결제 포인트 제공 등
	선택 (예시)	①	(연계 교통서비스) 원거리 주차 후 목적지까지 이동을 위한 공유 모빌리티 정보 연계 제공, 주차장 이용자 대중교통 환승 할인 등
		②	(구역별 단위정보 제공) 개별 주차면에 대한 점유여부 파악 가능한 센서, AI영상인식 설비 구축하여 층별, 구역별 유휴면 수 안내
		③	(정보 연계) 공영·민영 주차장 정보를 통합 관리하고 행정 데이터와 연계하여 공공 서비스 제공 및 정책 수립에 활용
		④	(전기차 충전 서비스) 유휴면 활용이 가능한 주차장에 전기차 충전 설비 구축하여 전기차 이용 고객 편의 제공
추정 사업비		∙(구축) 주차관제설비 : 개소당 약 25백만원(기본기능 기준) 플랫폼·App 개발 : 건당 약 400백만원 ∙(유지관리) 개소당 약 2백만원/년 * 운영범위, 빈도 등에 따라 변동여지 큼
고려사항		∙(이해관계자 협력) 공영·민영 주차장 관리주체와 충분한 사전협의 및 공감대 형성을 통해 사업대상 주차장 사전 확정 필요 ∙(행정절차 소요기간) 정보화 사업 발주를 위한 보안성 검토 등 사전행정절차 이행기간 고려하여 사업계획 준비 ∙(행정정보 연동) 주차요금 정산 관련 요금 감면차량 조회, 장애인 등록차량 조회 등 행정정보 공동이용 승인 필요
성과목표 (KPI)		∙주차회전율(주차면당 이용횟수) 증가 ∙주차장 이용차량 주차대기시간 감소 ∙서비스 이용자 만족도
적용사례		∙대전(스마트도시과), 부천(스마트기획팀), 부산수영구(스마트도시과), 광주남구 등

교통․안전2		스마트 횡단보도
서비스		∙(개념) 횡단보도에서 보행자 여부를 인지하여 차량 운전자와 보행자에게 안전 관련 정보 제공 및 보행교통량에 따라 신호시간 연계 조절 ∙(효과) 횡단보도 보행자 사고 및 상해 감소, 무단횡단 방지 등
적용지역		∙횡단보도 보행자 사고 다발지역 ∙스쿨존내 또는 노인보호구역내 횡단보도 ∙주거·상업지 횡단보도 보행자 많은 지역 등
세 부 기 능 구성	기본	①	(검지) 횡단보도 보행자 검지(혹은 보행자 카운팅)
		②	(보행신호제공) 보행자가 횡단보도 진입시 노면 또는 보행표지판의 LED 점등
		③	(경보) 보행자가 횡단보도 진입시 경보 방송(음성안내)
		④	(조명) 횡단보도 집중 조명
	선택 (예시)	①	(보행시간 연장) 보행자 수에 따른 보행 신호시간 조정
		②	(주정차 인지) 횡단보도 인근 불법 주정차 여부 인지(단속지원)
		③	(경보) 차량이 횡단보도 접근시/속도위반시 보행자 안전경보 방송(음성안내) 또는 실시간 차량 주행속도 표출(LED 전광판)
		④	(스마트폰 화면차단) 횡단보도 보행자의 스마트폰 사용 상태 정보를 판별하여 무의식 중 무단횡단 방지를 위한 스마트폰 화면차단 서비스
		⑤	(모니터링) 시스템 상태 모니터링 및 보행자 횡단 상황 영상 기록(CCTV)
		⑥	(보행신호제공) LED 횡단블록 바닥유도등(활주로형)
추정 사업비		∙(구축) 개소당 약 80백만원(기본기능 기준), (유지관리) 개소당 약 5백만원/년
고려사항		∙(경찰청 기준) LED 색상·안내문구, 횡단보도 설치물 등에 대한 매뉴얼 준수 및 경찰청 교통안전심의위원회 심의대상 확인 필요 ∙(경찰청 협의) 신호제어의 경우 경찰청 협의·허가 필요 ∙(기능 추가검토) 횡단보도 사고 방지를 위한 기본기능으로 하되, 현장여건 및 설치비용을 고려하여 합리적 수준으로 서비스 구성 필요
성과목표 (KPI)		∙사고발생률 감소, 사망자·사상자수 감소 ∙무단횡단 보행자수 및 신호·정지선 위반 차량 대수 감소 ∙서비스 이용자 만족도
적용사례		∙서울성동구(스마트도시과), 부산수영구(스마트도시과), 수원시, 성남시 등

교통․안전3		스마트 버스쉘터
서비스		∙(개념) 기후환경, 사회적 약자를 고려하여 첨단기술을 활용한 편의시설, 교통정보 등을 제공하는 버스쉘터 ∙(효과) 쾌적하고 안전한 대중교통 이용환경 조성, 맞춤형 정보 제공으로 시민 교통편의 증진
적용지역		∙버스정류장 이용자, 유동인구, 교통약자 많은 지역 ∙대중교통 이용으로 자차 운행량 최소화 추진하는 지역 ∙폭염, 한파, 미세먼지 등 기후변화 취약 지역
세 부 기 능 구성	기본	①	(자동스크린도어) 폭염·한파·미세먼지 대비 폐쇄형 구조 선택시 구축
		②	(냉·난방시설) 폭염·한파 대비 냉·난방 시스템 공급
		③	(대중교통 정보제공) 버스 위치 및 도착정보, 환승정보 등 대중교통 정보제공
		④	(CCTV) 정류장 내·외부 지능형 CCTV 영상관제로 안전 강화
	선택 (예시)	①	(미세먼지 측정·저감 서비스) 측정센서, 에어커튼, 공기청정장치 등
		②	(공공 WiFi) 공공 WiFi 설치로 시민 정보 접근성 향상
		③	(비상벨) 관제센터 연계하여 심야시간 사건사고 대비
		④	(무정차 통과방지 서비스) 정류장 내부 대기승객 있을 경우 정류장 외부 LED 전광판으로 버스 운전자에 정보 제공
		⑤	(행정정보 안내 서비스) 지자체 행정정보, 생활정보, 긴급정보 표출
		⑥	(스마트폰 충전 서비스) 유·무선 충전 서비스 제공
추정 사업비		∙(구축) 개소당 약 90백만원(기본기능 기준), (유지관리) 개소당 약 4백만원/년
고려사항		∙(위치 선정) 보도 유효폭 확보 가능 여부, 지장물 및 지하매설물 설치현황 등 조사 필요 ∙(이해관계자 협의) 인근 상가, 토지 소유주, 시설물 유지관리부서 등 이해관계자 사전협의 필요
성과목표 (KPI)		∙서비스 이용자 수 증가 ∙서비스 이용자 만족도 증가 ∙대중교통 이용자 대기시간 감소
적용사례		∙서산(교통과), 서울성동구(스마트도시과), 대구달서구, 서울동작구, 인천서구청 등

교통․안전4		스마트 폴
서비스		∙(개념) CCTV, 보안등, 도시데이터 센서 등 안전·복지·편의 서비스 제공에 필요한 IoT 통합 설치 지주 ∙(효과) 하나의 지주에 다양한 시설물을 통합 설치하여 예산절감 및 도시미관 개선
적용지역		∙도시내 주요 도로 ∙주거·상업지역 등 유동인구 많은 지역 ∙어린이 보호구역, 여성안심 귀갓길 등 주민안전이 요구되는 지역
세 부 기 능 구성	기본	①	(CCTV) 관제센터 연계하여 지역 방범·교통·환경 모니터링
		②	(LED 보안등) 시간대별, 움직임 감지에 따른 자동 조명 제어
		③	(비상벨) 사건사고 발생 등 위급상황시 관제센터 연결
	선택 (예시)	①	(긴급상황 알림 경광등) 비상벨과 연계하여 위급상황시 알림
		②	(LED 디스플레이) 행정정보, 생활정보, 긴급정보 등 표출
		③	(미세먼지 신호등) 미세먼지 측정 센서 통해 데이터 시각 표출
		④	(로고젝터) 특정 로고 및 문구 표출
		⑤	(전기자동차 충전) 지능형 멀티 충전 시스템 설치로 전기자동차 충전·결제
		⑥	(주정차 단속) 교통혼잡구역 등 불법 주정차 단속
		⑦	(공공 WiFi) 스마트 쉼터와 연계 설치 가능, 시민 정보 접근성 강화
추정 사업비		∙(구축) 개소당 약 17백만원(기본기능 기준), (유지관리) 개소당 약 1.5백만원/년
고려사항		∙(이해관계자 협의) 설치공간 토지 소유주, 시설물 설치 및 유지관리부서 등 이해관계자 사전협의 필요 ∙(효과성 제고) 하나의 폴에 다양한 서비스의 연계·구축을 통해 재정투입의 효율성이 제고되도록 사전에 관련부서 협의
성과목표 (KPI)		∙사건·사고 발생률 감소 ∙서비스 이용자 만족도
적용사례		∙서산(교통과), 서울구로구(스마트도시과), 평택시, 광명시 등

교통․안전5		스마트시티 통합플랫폼
서비스		∙(개념) 도시에서 발생하는 다양한 상황들을 GIS 및 영상 기반으로 통합 관리하고 실시간으로 데이터 수집·처리 ∙(효과) 지자체 통합운영센터 관제요원, 경찰·소방 등 관련 실무자와 같은 사용자들의 손쉽고 빠른 의사결정 및 효율적 도시관리 지원
적용지역		∙스마트시티 통합플랫폼 미 구축 지자체
세 부 기 능 구성	기본	①	(통합관제) 상황판 구성, 스마트 서비스별 이벤트 표출 및 이벤트 발생 신고 기능, 투망·확대·구역 감시 기능, 시설물 관리 등
		②	(통합운영) 공통코드, 시설물코드, 이벤트코드, 그룹코드, 유저관리, 연계시스템 관리 등
		③	(통합연계) 외부시스템과 주요 서비스 연계, 내부모듈간 정보교환 관리
		④	(통합DB) 스마트시티 통합플랫폼 고유 공통 데이터베이스
		⑤	(스마트도시 안전망 서비스) IoT, AI, 빅데이터 등 스마트 기술을 활용하여 재난구호, 범죄예방, 사회적 약자 지원 등의 국민 안전망 서비스* 구축 * 112·119 출동 및 현장 영상 지원, 재난상황 대응 영상 지원, 어린이 및 치매노인 보호, 수배차량 검색 지원, 여성 안전 지원, 민간보안 및 공공안전 지원 등
	선택 (예시)	①	(다매체 신고) 영상관제 중 상황 발생시 버튼 클릭으로 위치·시간·사진 등 정보를 112 등 다매체 신고
		②	(번호인식) CCTV 영상분석으로 차량정보(번호·시간·위치·사진) 취득 후 수배·대포·공해차량 등 단속 시스템 연계
		③	(사회적약자 단말기) 전용 단말기 이용하여 치매노인, 장애아동 등과 관련하여 사건 발생시 위치정보 제공
		④	(건축도면 제공) 긴급상황 발생시 건축물 도면 제공하여 출동차량 골든타임 확보 및 상황 진압 지휘
		⑤	(업무일지) 관제요원 업무내역 및 일정 관리
추정 사업비		∙(구축) 약 1,200백만원(기본기능 기준), (유지관리) 지자체마다 변동여지 큼
고려사항		∙(인증) 스마트시티 통합플랫폼 TTA 인증 필수 ∙(상시 운영조직) 지자체 관제센터내 상시 운영조직 필요 ∙(유관기관 사전협의) 관할 경찰서, 112 상황실, 소방서, 법무부 위치추적 관제센터 등 영상 활용 관련 유관기관 업무협의 필요
성과목표 (KPI)		∙관리자 DB 호출 및 처리 건수 ∙데이터 연계 분석 결과 건수
적용사례		∙오산시(스마트교통안전과), 안양시(교통정책과), 세종특별자치시 등 다수

환경․복지1		폐기물·자원 회수 서비스
서비스		∙(개념) 코드인식, 이미지 센싱 등을 통해 캔·페트·병류 등 재활용 폐기물을 자동 인식, 분류, 적재하고 이용자에게는 포인트 등 보상 제공 ∙(효과) 자원순환 시민의식 정착, 재활용품 수거비율 증가
적용지역		∙단독주택, 빌라 등 재활용품 수거체계가 열악한 주거밀집지역 ∙관광지 등 재활용품 배출 집적지
세 부 기 능 구성	기본	①	(인식) 코드, 이미지 센싱 등을 통해 재활용품 종류 인식하여 선별 수거
		②	(반출) 재활용품 인식 불가 물체는 반출
		③	(압축·적재) 수거된 재활용품 압축을 통한 부피 축소하여 적재
		④	(이용자 보상) QR코드, 핸드폰 번호 입력 등을 통해 이용자 정보 인식하고, 재활용품 투입에 따른 포인트 자동 적립
		⑤	(관리자 모니터링) 기기 상태, 투입실적, 이용자수 등 실시간 모니터링
	선택 (예시)	①	(자원조건 지정) 페트병 라벨 유무, 뚜껑 유무 등 회수하고자 하는 재활용품의 조건 지정 가능
		②	(안내) 터치스크린 등 화면을 통해 기기 이용방법, 적립포인트, 공지사항 등 정보 전달 기능
		③	(앱·웹 서비스) 이용자별 적립 포인트 확인, 일정금액 이상 적립시 현금 교환 신청 등
추정 사업비		∙(구축) 개소당 약 26백만원(기본기능 기준), (유지관리) 개소당 약 3백만원/년
고려사항		∙(환경부 기준) 재활용 배출기준, 빈용기 보증금 제도 등 관련 기준 준수 ∙(포인트 사용처) 자원순환을 통해 획득한 포인트 사용처 연계 검토하여 시민 참여 확대방안 수립 필요
성과목표 (KPI)		∙재활용품 회수율 증가 ∙서비스 이용자 가입현황 및 포인트 지급·사용 실적 ∙서비스 이용자 만족도
적용사례		∙부산EDC, 김해(스마트시티조성팀), 오산(스마트교통안전과), 광양(정보통신과) 등

환경․복지1		스마트 헬스케어존
서비스		∙(개념) 무인화된 ICT 헬스케어 장비를 통해 건강진단, 운동·식이처방, 스트레스 관리 등 맞춤형 헬스케어 서비스를 제공하고 지속적으로 모니터링하는 서비스 ∙(효과) 시민들에게 개인별 맞춤형 건강관리 편의 제공
적용지역		∙노령층 인구비율이 높은 지역 ∙지자체, 행정복지센터, 근로사업장 등 ∙지역 커뮤니티 시설, 스포츠 센터 등
세 부 기 능 구성	기본	①	(시스템) 신장계, 체성분 분석계, 자동 혈압측정계, 스트레스 측정기, 키오스크 등 건강진단 시스템 구축
		②	(관리 플랫폼) 이용자 자가관리를 위한 App, 상담·컨설팅 서비스를 위한 관리자 Web 구축
		③	(전송) 생체인식 등을 통한 측정 장비 제어 및 측정 데이터 전송
		④	(분석) 체성분, 혈압, 스트레스, 활동량, 혈당 등 이용자 데이터 모니터링을 통한 이상징후 알림 및 개인별 생활습관 평가, 기간별 레포트, 운동·식이처방 등 제공
	선택 (예시)	①	(장비 추가) 콜레스테롤 측정기, 원격진료 시스템 등 지역여건에 맞게 헬스케어 장비 추가 가능
추정 사업비		∙(구축) 개소당 약 70백만원(기본기능 기준), (유지관리) 개소당 약 9백만원/년
고려사항		∙(보건소 연계 운영) 측정 데이터 모니터링, 개인별 맞춤형 컨설팅 등을 위해 지역 보건소와 협업하여 연계 운영 필요 ∙(운영요원) 시스템 사용 안내 등을 위해 운영 초기 상주하는 운영요원 배치 검토 필요
성과목표 (KPI)		∙일별 서비스 이용자수 ∙서비스 이용자 만족도 ∙생활습관 개선도 등
적용사례		∙통영(안전총괄과), 대구달서구, 예산군(공주대), 해남군, 창원시 등

환경․복지3		스마트 온라인 전통시장
서비스		∙(개념) 전통시장 상인이 부담하는 수수료 없이 주문-보관-배송 서비스가 비대면 One-Stop으로 구현되는 전통시장 활성화 서비스 ∙(효과) 지역 전통시장 활성화, 소비촉진 등에 따른 지역경제 활성화
적용지역		∙지역 대표 전통시장 및 골목상권 ∙지역 복합상가구역
세 부 기 능 구성	기본	①	(플랫폼 구축) 상인 판매관리, 이용자 주문 등을 직관적으로 구현할 수 있는 웹, 앱 플랫폼 구축
		②	(이용자 주문) 다품목 선택 일괄 장바구니 담기 및 결제
		③	(상인 판매관리) 재고 알림, 주문 수락·거절 선택, 보관함 보관 알림 등
		④	(물품보관함) 주문 물품 보관 가능한 스마트 보관함 구축(냉장기능 포함)
		⑤	(배달) 배달콜, 보관함 물품 픽업 및 배달
		⑥	(쿠폰 발행) 재고품목 할인 쿠폰 및 온오프라인 단골고객 적립 쿠폰 발행
	선택 (예시)	①	(지역상품권 연계) 지역사랑 상품권 연계 결제 서비스
		②	(홍보) 포털, SNS 등 다양한 채널에서 파워링크 광고
추정 사업비		∙(구축) 개소당 약 370백만원(기본기능 기준), (유지관리) 개소당 약 30백만원/년
고려사항		∙(이해관계자 협의) 가맹점 등록, 배달요금 확정 등을 위해 상인회, 배달 라이더스 등 이해관계자 사전협의 필요 ∙(스마트 물품보관함) 물품 보관 및 중개 전달을 위한 적정장소 확보 ∙(기능 추가 검토) 지역 통합 온라인 서비스로 확장시 관광지, 숙박시설 등 연계 추진 검토
성과목표 (KPI)		∙온라인 시장 서비스 가입자 수 및 이용자 수 ∙전통시장 매출 증가 ∙서비스 이용자 만족도
적용사례		∙통영(안전총괄과) 등